**Zadatak 1.** Povezati i konfigurisati mrežu sa slike. Bežični korisnici se nalaze iza integrisanog rutera bežičnog AP-a. Za korisnike koji su povezani kablom na mrežu predviđene su adrese 192.168.1.0/24, a za bežične korisnike 192.168.2.0/24. Korisnike bežične mreže autentifikovati korišćenjem RADIJUS servera.

