**Zadatak 2.** Povezati i konfigurisati mrežu sa slike. Mreža je podeljena na 3 virtuelne mreže: VLAN-ove 10 i 20 za korisnike koji se kablom povezuju na mrežu i VLAN 30 za bežične korinike. Bežična mreža ima Fat AP arhitejturu. Obezbediti L2 *roaming* sa *direct forwarding*-om za bežične korisnike. Adresnu šemu projektovati sa fiksnom maskom. Na raspolaganju su adrese 192.168.0.0./22. Omogućiti rutiranje između mreža i pristup internetu svim korisnicima preko rutera R1. Bežičnim korisnicima IP adrese dodeliti preko centralizovanog DHCP servera na L3 sviču.

