**Zadatak 2.** Na mreži sa slike kreirati tri virtuelne mreže, VLAN 10, VLAN 20 i VLAN30 i podesiti PVST+ protokol tako da u režimu rada bez otkaza sprežna stabla imaju što manje preklapanja. Označiti root bridž na mreži i uloge svih portova. Skicirati sprežna stabla za obe mreže.

