**Zadatak:** Konfigurisati mrežu prikazanu na slici. Logičku topologiju lokalne mreže povezane na L3 svič čine 4 VLAN-a. IP adrese dodeliti proizvoljno. Vlanove konfigurisati pomoću VTP protokola. Za rutiranje između rutera i L3 sviča koristiti RIP protokol.

