**Zadatak**: Nacrtati šemu veze za konfiguraciiju sviča preko konzolnog porta i telnet protokola. Predvideti računar za testiranje i ruter za povezivanje sa drugim mrežama.

a) Napisati deo konfiguracije kojom se imenuje svič i dodeljuje IP adresa za pristup sviču. Konzole sviča i rutera zaštiti od neovlašćenog pristupa i omogućiti pristup uređajima preko telneta i ssh protokola. Podesiti baner i motd na oba uređaja.

b) Port sviča na kom se nalazi računar za testiranje mreže zaštiti po MAC adresi statički, a ostale portove zaštiti sticky tehnikom. U slučaju nedozvoljene MAC adrese na port, port isključiti. Maksimalan broj računara na portu je 4. Predvideti hub za testiranje port-security.