**Zadatak:** Povezati i konfigurisati računarsku mrežu sa slike. Lokalna mreža povezana na ruter R1 ima 5, a mreža povezana na R2 ima 4 virtuelne mreže. Konfiguraciju mreže obaviti korišćenjem VTP i DTP protokola. Imena domena izabrati po želji. Jedan domen implementirati sa, a jedan bez VTP šifre. Predvideti po 2 VTP servera na svakom domenu. Rutiranje između rutera obaviti preko RIP ruting protokola. Predvideti računare za testiranje ispravnosti rada mreže. Na raspolaganju su IP adrese 192.168.1.0/24 – 192.168.10.0/24.

